
Označenie typu:                                        B  -  B   39

         značenie pre ochranné okuliare                              poradové číslo typu

                                                                                      materiálové prevedenie (polypropylén)

Označenie nosnej časti:                 OKULA  166  CE 1023
           identifikačná značka výrobcu                                        identifikačné číslo notifikované osoby 

                     číslo europskej normy                                   značka zhody
Označenie zorníku INFRAZOR:          IF   4 - 6  SCS  1  CE

                   obchodný názov Infrazor                                      značka zhody
          označenie filtru proti IČ žiareniu                                optická trieda podľa ČSN EN 166

                                  stupeň ochrany                            identifikačná značka výrobcu

Čísla stupňov ochrany doporučená podľa účelu použitia (pri r(znych teplotách žiarenia) sú uvedené  v ČSN EN 171 (viz. tab. 1).

                                                                   Tabuľka 1
	
	                         Hrubka ( mm (    
	

	    Ochranný stupeň
	        Nepokovené
	           Pokovené
	  Teplota žiarenia do °C

	             4 - 5
	           2,2 - 2,8
	                 -
	             1390

	             4 - 6
	           2,3 - 2,9
	                 -
	             1500

	             4 - 7
	                 -
	           2,2 - 2,8
	             1650

	             4 - 8
	                 -
	           2,3 - 2,9
	             1800


Pre kratšiu vzdialenosť od zdroja, pre znížené zahratie vlastných zorníkov a pre výraznú redukciu sekundárneho tepelného žiarenia zo zorníkov je vhodné používať zorníky s pokovenou odrazovou vrstvou orientovanou smerom ku zdroju.

Označenie zorníku ZVAR:

                                                       6   SCS   1      CE 
                            stupeň ochrany                                              značka zhody 

           identifikačná značka výrobcu                             

          optická trieda podľa ČSN EN 166

Čísla stupňov ochrany doporučená podľa účelu použitia (zváranie plameňom, pálenie na tvrdo                 a rezanie) sú uvedené v ČSN 169 (viz. tab. 2 a 3). 

                                                                       Tabuľka 2
	                 Stupeň ochrany1) doporučené pre zváranie plameňom a pájkovanie na tvrdo

	
	   q = rýchlosť toku acetylénu (v litroch za hodinu)

	                Činnosť
	 q ( 70
	 70 ( q ( 200
	200 ( q ( 800
	   q ( 800 

	Zváranie a pájkovanie na tvrdo ťažkých kovov2)
	     4
	          5
	          6    
	       7

	1) V zhode s podmienkami použitia sa m(že zvoliť najbližšie väčšie, alebo najbližšie menšie číslo  ochrany.

2) Termín „ťažké kovy“ sa vzťahuje na oceľ, legované ocele, meď a iné zliatiny, atď.


                                                                        Tabuľka 3
	                                            Stupeň ochrany1) doporučená pre rezanie kyslíkom

	
	           q = rýchlosť toku kyslíku  (v litroch za hodinu )

	         Činnosť
	 900 ( q ( 2000
	 2000 ( q ( 4000
	  4000 ( q ( 8000
	  q ( 8000

	    Rezanie kyslíkom
	            5
	               6
	              7
	        8  

	1) V zhode s podmienkami použitia sa m(že zvoliť najbližšie väčšie, alebo najbližšie menšie číslo 

   ochrany
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Název výrobku: 
OCHRANNÉ BRÝLE          Označení typu: B - B 39 infrazor 5
Druh výrobku:
Osobní ochranný prostředek - kategorie III. 





Charakteristika:
Ochranné sklápěcí brýle s čelenkou a s koženým krytem nosu osazené ochrannými zorníky SVAR nebo INFRAZOR.

Určení:
Ochranné brýle B-B 39 SVAR (osazené ochrannými zorníky SVAR se stupněm ochrany 4 až 8 a čirými krycími zorníky z PC) slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při: 
- pájení kovů na tvrdo plamenem


 - svařování a řezání kovů kyslíkoacetylénovým plamenem.


Ochranné brýle B-B 39 INFRAZOR ( osazené ochrannými zorníky INFRAZOR se stupněm ochrany 4-5(4-8 - v rozsahu 4-5(4-6 v provedení nepokoveném,  v rozsahu 4-7(4-8 v provedení pokoveném) slouží k ochraně očí:


- před infračerveným zářením při technolog. procesech probíhajících při teplotě 100°C nebo vyšší.


- před oslněním při nahlížení do pecí nebo jiných tepelných záření.

Popis:
Brýle sestávají z očnice, která je výkyvně upevněna na držáku přinýtovaném k čelence. Očnice má dva kruhové průzory, do kterých jsou vloženy ochranné a případně krycí zorníky. Ty jsou v průzorech zajištěny maticemi. Při výměně ochranných nebo krycích zorníků se matice povolují montážním klíčem, který se dodává samostatně na objednávku (dodávají distribuční podniky). Očnice je opatřena koženým chráničem nosu. Součástí očnice jsou i boční kryty, které chrání oči ze strany. Na koncích čelenky je provlečena upínací páska   z pruženky a její délku lze nastavit regulační vložkou.

Údržba a dezinfekce:


Brýle udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přídavkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čisté vodě, případně v dezinfekčním roztoku (ajatin, chloramin)s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Povrch zorníků čistěte měkkou utěrkou.

Skladování:
V suchých bezprašných prostorech.

Doba životnosti:
3 roky od data výroby.

Likvidace:  
Odnímatelné části vytřídit dle typu odpadu, zbytek zlikvidovat jako směsný 

                                komunální odpad.
Výrobce OKULA  Nýrsko a.s. potvrzuje,  že:
- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení
  Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)

- posouzení shody a vydání EU certifikátu o EU přezkoušení typu provedla AO č.235/ 1024 v Praze

  v souladu  se zákonem č.22/1997 Sb.(včetně jeho navazujících změn). Každoroční kontroly  
  provádí od  r. 2012 notifikovaná osoba č.1023 ve Zlíně

- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný 

- zavedl ve výrobě systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé 

  dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými technickými požadavky.

· ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001), ČSN EN 169:2003 (EN 169:2002), ČSN EN 171:2002 (EN 171:2002), ČSN EN 175:1998 (EN 175:1997)
Upozornění:
-
materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých 

osob příčinou alergických reakcí!


-
poškozené zorníky musí být vyměněny!


-
při výměně a vsazování nových zorníků se přesvědčte, že jejich druh a stupeň 



ochrany je v souladu se zamýšleným upotřebením.

Datum - Kontroloval:






PN 566 - 1989
Označení typu:                                           B  -  B   39
                značení pro ochranné brýle                              pořadové číslo typu




  materiálové provedení (polypropylén)
Označení nosné části:                     OKULA  166  CE  1023
           identifikační značka výrobce                                     identifikační číslo notifikované osoby 

                      číslo evropské normy                                    značka shody
Označení zorníků INFRAZOR: 

                                                              IF   4 - 6  SCS  1  CE

                  obchodní název Infrazor                                          značka shody
              označení filtru proti IČ záření)                              optická třída podle ČSN EN 166

                            stupeň ochrany                                      identifikační značka výrobce

Čísla stupně ochrany doporučená dle účelu použití (při různých teplotách záření) jsou uvedena             v ČSN EN 171 (viz. tab. 1).

                                                                     Tabulka 1
	
	                          Tloušťka ( mm (    
	

	    Ochranný stupeň
	        Nepokovené
	           Pokovené
	  Teplota záření do °C

	              4 - 5
	           2,2 - 2,8
	                 -
	             1390

	              4 - 6
	           2,3 - 2,9
	                 -
	             1500

	              4 - 7
	                 -
	           2,2 - 2,8
	             1650

	              4 - 8
	                 -
	           2,3 - 2,9
	             1800


Pro kratší vzdálenosti od zdroje, pro snížení zahřátí vlastních zorníků a pro výraznou redukci sekundárního tepelného záření ze zorníků je vhodné používat zorníky s pokovenou odrazivou vrstvou orientovanou směrem ke zdroji.
Označení zorníků SVAR:

                                                       6   SCS   1     CE 
                            stupeň ochrany                                                značka shody 

           identifikační značka výrobce                                   

       optická třída podle ČSN EN 166

Čísla stupně ochrany doporučená dle účelu použití (svařování plamenem, pájení na tvrdo a řezání) jsou uvedená v ČSN 169 (viz. tab. 2 a 3).
                                                                          Tabulka 2
	                 Stupeň ochrany1) doporučené pro svařování plamenem a pájení na tvrdo

	
	   q = rychlost toku acetylenu ( v litrech za hodinu )

	                Činnost
	 q ( 70
	 70 ( q ( 200
	200 ( q ( 800
	   q ( 800 

	Svařování a pájení na tvrdo těžkých kovů2)
	     4
	          5
	          6    
	       7

	1) Ve shodě s podmínkami použití se může zvolit nejbližší větší nebo menší číslo stupně ochrany.

2) Termín „těžké kovy“ se vztahuje na ocel, legované ocele, měď a její slitiny, atd.


                                                                        Tabulka 3
	                                            Stupeň ochrany1) doporučená pro řezání kyslíkem

	
	           q = rychlost toku kyslíku  ( v litrech za hodinu )

	         Činnost
	 900 ( q ( 2000
	 2000 ( q ( 4000
	  4000 ( q ( 8000
	  q ( 8000

	    Řezání kyslíkem
	            5
	               6
	              7
	        8  

	1) Ve shodě s podmínkami použití se může použít nejbližší větší nebo nejbližší menší číslo ochrany
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Názov výrobku:
OCHRANNÉ OKULIARE

Označenie typu: B-B 39

Druh výrobku:
Osobný ochranný prostriedok - kategória III. 






Charakteristika:
Ochranné sklápacie okuliare s čelenkou a s koženým krytom nosu osadené ochrannými zorníkmi INFRAZOR alebo ZVAR.

Určenie:
Ochranné okuliare B-B 39 INFRAZOR  osadené ochrannými zorníkmi INFRAZOR so stupňom 4-5 až 4-8  ( v rozsahu 4-5 ( 4-6 v provedení nepokovenom, v rozsahu 4-7 ( 4-8 v provedení pokovenom)  slúži k ochrane očí:


-  pred infračerveným žiarením pri technologických procesoch prebiehajúcich pri tepl(te 100 °C alebo vyšší.


- pred oslnením pri pozeraní do pece alebo iných tepelných zariadení.


Ochranné okuliare B-B 39 ZVAR osadené ochrannými zorníkami ZVAR (so stupňom ochrany 4 až 8) slúži k ochrane očí pred žiarením vznikajúcim pri:


- pálenie kovov na tvrdo plameňom


- zváranie a rezanie kovov kyslíkoacetylénovým plameňom.

Popis:
Okuliare sa skladajú z očnice, ktorá je výkyvne upevnená na držáku prinitovaném k čelenke. Očnica má dva kruhové priezory , do ktorých sú vložené ochranné a krycie zorníky zaistené maticami. Pri výmene zorníkov sa matice povoľujú montážnym kľúčom, ktorý sa dodáva samostatne na objednávku (dodajú distribučné podniky). Na očnici je uchytený kožený chránič nosu. Súčasťou očnice sú i bočné kryty, ktoré chránia oči zo strany. Na koncoch čelenky je potiahnutá upínacia páska z gumy a jej dlžka sa nastaví regulačnou vložkou.

Údržba a dezinfekcia: 


Okuliare udržujeme v čistote omytím vo vlažnej vode s prípravkom bežného saponátového čistiaceho prostriedku s opláchnutím v čistej vode, prípadne v dezinfekčnom roztoku (ajatín, chloramín) s konečným opláchnutím v tečúcej vode. Povrch zorníkov čistite m(kkou, najlepšie flanelovou handričkou.

Skladovanie:
V suchých bezprašných priestoroch.

Doba životnosti:
3 roky od dátumu výroby.

Likvidovanie:
Odnímateľné časti roztrieďte podľa druhu odpadu, zvyšok zlikvidujte ako

                                zmesový komunálny odpad.
Výrobca OKULA Nýrsko a.s. potvrdzuje, že:
- vydal EU prohlášení o zhodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení
  Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)

- posúdenie zhody a vydanie certifikátu typu previedla AO č. 235/ 1024 v Prahe v súlade so zákonom

  č. 22/1997 Zb. (včetně jeho aktuálnych zmen). Každoročne kontroly vykonáva  od r. 2012
  notifikovaná osoba č.1023 v Zlíně.

- tento osobný ochranný prostriedok je za podmienok určeného použitia bezpečný,

- zaviedol vo výrobe systém akosti podľa EN ISO 9001:2015 a tým vytvoril predpoklady pre trvalé  

  dodržiavanie zhody podstatných vlastností výrobku so stanovenými tech. požiadavkami.

· ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001), ČSN EN 169:2003 (EN 169:2002), ČSN EN 171:2002 (EN 171:2002), ČSN EN 175:1998 (EN 175:1997)
Upozornenie: 
- materiály, ktoré prídu do styku s pokožkou užívateľa, m(žu byť u citlivých os(b 
príčinou alergických reakcií !


- popraskané, alebo inak poškodené ochranné zorníky musia byť vymenené !


- pri výmene a vsadený nových zváračských filtrou sa presvedčte, že sú pevne 


  zasadené do očníc a že ich druh (stupeň ochrany) je v súlade so zamýšľaným 


  upotrebením.
  Výrobce:		INFORMAČNÍ   LIST 


  OKULA Nýrsko a.s.	Vypracováno dle  ČSN EN 166 


  340 22  Nýrsko 53	Vydáno dne : 20.11.2024


  Česká republika








  Výrobca :


  OKULA  Nýrsko a.s.	INFORMAČNÝ  LIST


  340 22  Nýrsko 53	Vypracovaný podľa ČSN EN 166


  Česká republika 
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